

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора –

Главный инженер

АО «Оптиковолоконные Системы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Танякин Д.А.

**Техническое задание**

**на поставку катушек для намотки оптического волокна вместимостью 50/25 км и кожухов для катушек**

**Предмет договора –** поставка катушек для намотки оптического волокна вместимостью 50/25 км и кожухов на катушки для защиты и транспортировки катушек с оптическим волокном (далее Товар), изготовленных на основании согласованной документации.

**Условия поставки Товара (для теста)** – Количество комплектов катушка/кожух необходимое для проведения тестирования определяются дополнительно при готовности изготовителя пройти апробацию (но не менее 4 комплектов 50 км и не менее 6 комплектов 25 км).

После проведения предварительного тестирования на базе

АО "Оптиковолоконные Системы" комплекта катушка/кожух и при условии, что результаты тестирования будут признаны положительными  (протокол испытаний) принимается решение о заказе партии катушек/кожухов.

**Условия поставки Товара (производственной партии)** Товар поставляется после заключения договора по Заявкам заказчика. Количество товара и дата поставки указывается в Заявках.

**Условия оплаты** – для каждого варианта коммерческого предложения.

**Геометрические характеристики** – согласно прилагаемых проектов чертежей. Чертежи выполняет Поставщик и согласовывает с Заказчиком. Если в ходе эксплуатации возникает необходимость корректировки размеров, Заказчик и Поставщик согласовывают измененные чертежи, затем Поставщик приступает к поставкам Товара по новым чертежам.

Основные размеры:

**Катушка 50:**

-полный диаметр вместе с фланцами 264,5мм

-рабочий диаметр катушки 169 мм

-полная ширина катушки (вместе с фланцами 168,3мм

-рабочая ширина катушки 149,3 мм

**Катушка 25:**

-полный диаметр вместе с фланцами 235мм

-рабочий диаметр катушки 152,4 мм

-полная ширина катушки (вместе с фланцами 107,7мм

-рабочая ширина катушки 95,3 мм

**Кожух 50:**

-диаметр кожуха (в защелкнутом состоянии) 271 мм

-полная ширина кожуха вместе с фланцами 112,8 мм

**Кожух 25:**

-диаметр кожуха (в защелкнутом состоянии) 232 мм

-полная ширина кожуха вместе с фланцами 112,8 мм

**Дополнительная информация:**

Поставщик подтверждает качество поставляемого Товара наличием технических условий либо другой утвержденный документ конструкторской документации на изделие, протоколов климатических испытаний и разрушающего/неразрушающего контроля. Партия поставляемого Товара должна иметь протокол выходного контроля (паспорт качества), обязательно содержащего информацию об электростатическом потенциале и внешнем виде, а так же (дополнительно) информацию об измерении биения и концентричности.

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от механических повреждений при транспортировке, защищать от пыли и загрязнений.

Приложение 1: пример чертежа катушки 50 км


Приложение 2: пример чертежа катушки 25 км

Приложение 3: пример чертежа кожуха на катушку 50 км


Приложение 4: пример чертежа кожуха на катушку 25 км

Приложение 5: пример паспорта качества на Товар


Примечание 1




Приложение 2



Приложение 3



Приложение 4



Приложение 5

Идентификация производителя/

телефон и адрес для принятия претензий

Паспорт качества № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_

наименование продукции

№ партии:

Материал/Краситель

Количество в партии, шт.

Дата производства

Документ по которому был изготовлен товар

Условия эксплуатации и хранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели качества** | **Требования** | **Результаты контроля** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Контроль произвел

Дата/подпись

Заключение:

Продукцию выпустил

Дата/подпись